 **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**СТ «СТОЙКА С ПОДСТАВКОЙ ПОД ШТАНГУ»**

**1.Общие указания**

1.1.Тренажер «Стойка с подставкой под штангу» предназначен для общефизической подготовки в условиях современной квартиры.

1.2.Занятия на тренажере способствуют повышению двигательной активности, укреплению мышечной системы и развитию координации движений.

**2. Технические данные**

2.1. Допускаемый вес занимающегося - до 120кг;

2.2.Высота помещений для установки - 2,45м-2,85м;

2.3.Габаритные размеры:

- ширина - 0,66м;

- высота до перекладины не менее – 2,17м;

- площадь уголка в сборе – 0,5 кв.м;

- «вылет» лавки пресса – 1,39м;

- вылет перекладины - 0,4м;

- масса СТШ в сборе не более – 50кг.

**3. Комплектация**

В комплект тренажера входит:

3.1. Две металлические стойки и металлические перекладины с пластиковым покрытием\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1шт.

3.2. Кронштейн для перекладины\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2шт.

3.3. Перекладина для подтягивания в сборе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1шт. 3.4. Болт М8 для крепления перекладины для подтягивания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2шт.

3.5. Болт М10 с гайкой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4шт.

3.6. Кронштейн крепления тренажера к стене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4шт.

3.7. Болт М10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4шт.

3.8. Верхний выдвижной шток\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2шт.

3.9. Нижний распорный шток с гайкой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2шт.

3.10.Брусья с подставкой под штангу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1шт.

3.11.Скамья для пресса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1шт.

**4. Порядок сборки**

Сборку тренажера «Стойка с подставкой под штангу» необходимо осуществлять в горизонтальном положении и в соответствии с указаниями на сборочном чертеже.

4.1. Произвести сборку кронштейна при помощи ключа (17)

4.2. Вставить регулируемые штока (2) и регулируемые винты (3) в стойке (1).

4.3. С помощью гайки (4) производится распорка домашнего уголка.

4.4. С помощью крюков закрепить брусья навесные (6), на одной из перекладин согласно прилагаемой схеме.

4.5. С помощью крюков закрепить скамью "пресса" (7), на одной из перекладин стойки, в зависимости от выбора желаемой нагрузки

**5. Меры безопасности**

5.1.На тренажере «Стойка с подставкой под штангу» разрешается заниматься одновременно одному человеку.

5.2.Перед каждым занятием необходимо производить проверку технического состояния «Стойки с подставкой под штангу», проверять надежность крепежных соединений, целостность канатов, шнуров, затяжку узлов.

**6. Гарантия изготовителя**

6.1.Предприятие-Изготовитель гарантирует Покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 6-ти месяцев со дня приобретения при соблюдении правил установки и эксплуатации уголка «Стойка с подставкой под штангу».


6.2.За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации оборудования Покупателем, Предприятие-изготовитель ответственности не несет.

6.3.В случае обнаружения дефектов и некачественности узлов, возникших не по вине Покупателя, следует обращаться по месту приобретения «Стойка с подставкой под штангу»

**7.Примечание**

В связи с постоянным усовершенствованием домашнего уголка «Стойка с подставкой под штангу» возможны изменения в конструкции, не ухудшающие технических характеристик тренажера.

**8.Сборочный чертеж**



**9.Свидетельство о приемке**

Тренажер СТ «Стойка с подставкой под штангу» соответствует ТУ У 36.1-21940919-001-2004 с изменениями №1, имеет гигиеническое заключение № 51177 от 18.08.2009г. и признан годным к эксплуатации.

Поставщик: ***ООО фирма «ЛАДАС»,*** Официальный дилер магазин «SportDream.com.ua» +380984037399

Продавец:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата продажи: "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.